江苏食品药品职业技术学院

学校西门人脸及车辆道闸改造项目招采文件

江苏食品药品职业技术学院数字校园建设中心需采购学校西门人脸及车辆道闸，现对该项目进行招采，诚邀符合条件的响应人参加，具体要求如下：

1、 项目概况（详细参数见附件）

项目名称：学校西门人脸及车辆道闸改造项目

项目预算：7.8万
    二、质量与技术要求

各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。

各单位须具有本次采购货物的经营、销售及相关服务的独立完成能力，具有法人或其他组织的营业执照等证明文件。

三、响应文件组成

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与招采项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法人授权委托书（原件加盖公章）；

3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件）；

4、近三年内无重大违法记录及媒体行业不良信用记录；
5、质保体系（格式自拟，加盖公章）；

6、服务响应情况：合同签订后15天内完成安装，且提供半年的驻场服务；
7、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明材料、设备及工程服务的型号、参数、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括设备费、包装费、运费、安装、调试费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章。）；
8、产品图册，说明书，产品截图等，用以证明符合参数需求的证明材料；

注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。在文件封面

四、无效的文件

1、超时送达；

2、响应文件未密封；

3、响应文件未按规定加盖本单位印章；

4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；

5、参加招采的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在相应过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推缷责任等资信不良企业的相应文件；

7、其它不符合招采文件要求的内容。

五、响应文件接收截止时间：2026年9月16日17:00（顺丰快递寄送在截止时间前送达指定地点）
六、响应文件开启时间：2026年9月17日10:00
七、项目完成时间：2026年10月5日前
八、响应文件接受部门

江苏食品药品职业技术学院数字校园建设中心（1号实验楼1203-A 数据科）
邮寄地址及联系人：淮安市大学城枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院1号实验楼1203-A数据科  陈老师（收） 电话：0517-87088298
九、付款方式

签订合同后货到安转完毕验收合格付合同价95%，三年质保期结束支付剩余5%。
十、评判原则
最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件，根据评审标准规定的量化因素及量化指标进行价格折算，确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。
十一、其它说明

1、响应人一旦参与招采即表示完全同意并理解本招采公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定成交单位后，对其它未成交单位将不予通知（可以来电咨询），未成交的原因不予解释；

4、参与招采单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到成交通知后成交单位必须在七个工作日内前来我院签订合同，若发生成交商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该成交商放弃此次成交权，我院有权决定第二成交单位成交；

6、招采所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次招采工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088185；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院数字校园建设中心联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：0517-87088298。

  十二、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院数字校园建设中心
 江苏食品药品职业技术学院

数字校园建设中心
                                                                              2026年9月7日

附件一：
一、采购需求

	序号
	设备名称
	参数描述
	数量
	单位

	1
	室外摆闸（左闸）
	机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度1.2mm；
平均无故障使用次数（MCBF）大于等于2100万次；
通道宽度：亚克力门翼支持600mm～1200mm；不锈钢门翼支持600mm～1500mm（1200mm以上，摆臂会超出箱体外）；
设备最大浸水深度≥0.83m；
支持人数统计功能；支持防冲撞功能；
支持机械防夹、雷达防夹功能；
采用6个自收自发的应能支持室外使用的雷达探测器，无需收发对齐；
支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；
支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、雷达异常等声光报警提示；
支持通道闸机之间仅需通过1根网线实 现一组通道主从闸机的同步通讯和网络通讯功能；
支持IC刷卡，选配“人脸、指纹、二维码、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；
支持12V外设供电，接口供电规格：DC 12V 2A；
	1
	个

	2
	室外摆闸（右闸）
	
	1
	个

	3
	摆臂
	不锈钢304材质
通道宽度1000mm，
摆臂弯管直径≥25mm。
	2
	个

	4
	远程遥控接收器
	遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效
配合闸机实现远程遥控,可灵活实现多种开门方式
接收器支持一对一和一对多对码匹配
支持指示灯提示；
	1
	个

	5
	远程遥控发射器
	 遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效可靠；
 配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式（进向开门，出向开门，一键常开/恢复）；
	1
	个

	6
	7英寸智能门禁
	采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600
采用双目摄像头,一路为可见光200万摄像头,另一路为红外200万摄像头；
采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别
屏幕可视角度不小于 170°
设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。；系统采用国产化操作系统
支持IP65防护等级
人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms
支持5万个用户(最大支持不超过50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张卡片、30万条记录
支持人脸、IC卡、CPU卡、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
人脸识别速度0.1秒
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
支持在线升级，USB升级
支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）
支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改
支持本地考勤管理和考勤报表导出功能
支持多人识别，最多可6人同时人脸识别
★支持接入现有人脸门禁管理平台，实现数据统一下发
	4
	个

	7
	人脸识别通用闸机支架
	铝合金材质
241.4mm×100mm×100mm（长×宽×高）；
闸机安装
	4
	个

	8
	防雨遮阳罩
	外壳材料：PC+GF；
产品尺寸：237mm×124mm×54mm（高×宽×厚）；
配套7英寸智能门禁使用
	4
	个

	9
	12V2A直流电源适配器
	能效：V5；
认证：CCC；
输入：AC100~240V；
输出：DC12V2A；
	4
	个

	10
	变焦LCD柜式抓拍显示一体机
	显示屏类型：LCD屏≥15.6英寸；
传感器类型：1/1.8英寸CMOS；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm
像素≥800万，图像分辨率≥3840×2160；
视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG；
内置 9 颗高亮 LED 暖光红外补光灯，可上下、左右调节，采用智能补光技术，支持时控和光控。；
抓拍距离：2.5m～6m；
支持自动除雾；
支持车辆子品牌识别功能，可识别数量不少于3500种；
内置1个麦克风；内置1个扬声器；
支持设置白名单车牌数据库，抓拍的同时输出报警信号，可联动道闸；设置黑名单，抓拍时报警；同时分别支持11万条黑/白名单；
RS-485接口：2个；I/O接口：2路，音频输入：1路；音频输出：1路；
★接入现有车闸管理平台统一管控；
供电方式：AC220V（±20%）；
	2
	套

	11
	栅栏道闸
	全新无簧机芯结构
适配栅栏杆，杆长4.5米，
道闸支持在30秒内无需借助任何外界工具，可完成左右换向；
默认标配蓝牙模块，可与道闸配置APP进行连接，APP支持开关闸控制、道闸状态查看、道闸参数设置、道闸日志查询、道闸程序升级等运维功能操作
支持遥控防拷贝复制，采用滚动码配合独有私钥加密方式，安全保密性高，最大遥控距离50米
支持道闸起落杆速度调整
道闸数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示
集成精准自适应控制算法，道闸可根据所安装的不同杆型、杆长自适应调整相关参数；
可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志
支持外接雷达、线圈防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接单雷达供电
支持断电自动抬杆功能
支持闸杆开关到位自锁，保证出入口安全。
防护等级：IP54
	2
	台

	12
	防砸雷达
	发射频率：77GHz～81GHz；
检测区域：0.3m～6m（可调）；
防砸区域：0～2m（可调）；
检测目标：人、车；
支持串口、APP通过wifi进行调试；
支持串口、APP通过wifi在线升级；
工作电压：DC9–12V
	2
	个

	13
	停车管理系统_车道数量
	车道管理个数授权。
支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计；
支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计；
收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式；
支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费；
支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换；
	2
	个

	14
	桌面式电源适配器
	AC100V~240V-40W-12V3.33A-V级-镀锡裸线输入-带市电同步信号-镀锡裸线输出
	2
	个

	15
	栅栏道闸杆件（4.5米）
	两层加强筋栅栏杆，4.5米，
高强度铝合金；
栅栏底部带空心橡胶防砸胶条；
	2
	根

	16
	数据服务
	现有人脸门禁管理平台软件定制
1、人员照片提供ftp 将照片数据同步到数据中心
（1）历史存量照片数据同步到ftp
（2）增量的数据同步到ftp
2、白名单自动下发至道闸相机
	1
	项

	17
	辅材
	电源线，网线，套管，PDU，交换机，小部件等
	1
	批

	18
	施工安装
	施工安装调试
	1
	项

	19
	驻场服务
	半年驻场服务
	1
	项


附件二：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件三：授权委托书
本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的               采购项目招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与招采、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年     月     日

附件四：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司成交，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

                                        单位名称：

年  月  日

附件五：报价单

	序号
	设备名称
	规格型号
	总价合计（元）
	备注

	1
	XXXX
	
	
	

	总计
	￥：            （大写）

	备注：1、本报价包含税费、运输费、打包费、人工费、安装费等一切费用。


           公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：          联系电话：            
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